
**Замена шпоночного насоса на шлицевой Амкадор А211**

Для замены насоса M4PV50-45K135AL2BYR на M4PV50-45K135AL3BYR, отличие обозначений в одной цифре (2 на 3) необходимо:



- заменить поз. №102 вал-шестерню 211.42.00.200 на вал-шестерню 211.42.00.004

посадочные места сохраняются.  
- заменить поз. № 208А.26.04.172 втулку на полумуфту 211.42.00.005-Б




- приобрести обойму 211.42.00.006



- при необходимости приобрести № 104 стопорное кольцо В45 ГОСТ 13941-86, если старое пришло в негодность.

Должно получится:



**На более поздних моделях вал-шестерня уже имеет изменения (зубья для обоймы), поэтому меняется втулка на полумуфту и обойму.**