Распределитель гидравлический

**P.CH.70.6.0017090100100**

Паспорт



Распределитель гидравлический **P.CH.70.6.0017090100100** представляет собой 6-золотниковый секционный распределитель с ручным управлением, специально сконструированный и адаптированный для установки на экскаваторах и экскаваторах-погрузчиках типа ТО-49, ЭО-2626, Амкодор-702Е, Амкодор-702ЕМ, ПЭ-82 и др., где могут быть установлены распределители с ручным управлением, подходящие по основным техническим параметрам .

Таблица 1. Основные технические параметры.

|  |  |
| --- | --- |
| Количество секций всего (в том числе, рабочих секций): | 8 (6) |
| Максимальное давление: | 250 bar (25МПа) |
| Номинальный расход: | 70 л/мин |
| Рабочая жидкость: | масло гидравлическое |
| Вязкость: | 10 … 300 cSt |
| Температурный режим: | -40°C / + 60°C |
| Чистота масла: | b10 > 75 (ISO 16889:2008) |

Установочные и габаритные размеры представлены на рисунке 1.

В гидрораспределителе P.CH.70.6.0017090100100 применено «джойстиковое» управление, что позволило объединить рабочие секции в пары и обеспечить комфортную работу оператора машины.




Рис. 1. Габаритный чертеж гидрораспределителя P.CH.70.6.0017090100100

В распределителе использована параллельная схема включения золотников. Напорная секция оборудована предохранительным клапаном, настроенным на давление 160 bar (16Мпа). В рабочих секциях смонтированы вторичные клапаны с индивидуальными настройками.

Принципиальная схема представлена на Рис. 2, подробное описание секций – в таблице 2.




Рис. 2. Принципиальная схема гидрораспределителя P.CH.70.6.0017090100100

Таблица 2. Описание секций распределителя.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назначение секции | Настройки | Управление | Размеры гидравлических портов |
| 1 | Напорная | Встроенный предохранительный клапан, 160 bar (16 МПа) | - | Напорный порт (P): резьба G 3/4" в верхней плоскости |
| 2 | Рабочая / Поворот колонки | Антикавитационный + предохранительный клапан 130 bar (13 МПа) | Джойстик для управления 2-мя секциями | Порты A1 и B1: G1/2" |
| 3 | Рабочая / Управление рукоятью | Антикавитационный + предохранительный клапан 160 bar (16 МПа) | Порты A2 и B2: G1/2" |
| 4 | Рабочая / Управление правой опорой |  | Рычаг управления | Порты A3 и B3: G1/2" |
| 5 | Рабочая / Управление левой опорой |  | Рычаг управления | Порты A4 и B4: G1/2" |
| 6 | Рабочая / Управление ковшом | Антикавитационный + предохранительный клапан 160 bar (16 МПа) | Джойстик для управления 2-мя секциями | Порты A5 и B5: G1/2" |
| 7 | Рабочая / Управление стрелой | Антикавитационный + предохранительный клапан 160 bar (16 МПа) | Порты A6 и B6: G1/2" |
| 8 | Сливная | - | - | Сливной порт (T): G3/4" в верхней плоскости |

Гидрораспределитель P.CH.70.6.0017090100100 производится по заказу HYDRONI S.r.L. (Италия) в Республике Болгарии.

Гарантийные обязательства несет HYDRONI Srl,

Via G. Gaslini 1, 20900, Monza (MB), Italy

Тел. + 39/ 02 94 75 11 58

Email: [consorzio@hydroni.it](mailto:consorzio@hydroni.it)

По вопросам сервисного обслуживания в России обращаться:  
  
ООО «Автогрейдер-СТЗ»,

192019, Санкт-Петербург, ул. Седова д.1 кор. 2, лит. Б

Тел. +7 (812) 372 52 25

Email: [astz-kostina@mail.ru](mailto:astz-kostina@mail.ru)

